Meer informatie krijgt u van:

Pim Naber,  Tel. 078-6230317, pim.naber@nl.atlascopco.com
Deze persinformatie staat ook op internet: www.turmpresse.de/atlascopco
PI T1018	

PRO-gereedschapsprogramma nu met accu-slagmoersleutel

Ongebonden vrijheid op bouwterrein en in werkplaats

Atlas Copco Tools breidt het programma professioneel gereedschap in de PRO-serie nu uit met drie accu-slagmoersleutels. De krachtige machines draaien met een maximaal koppel van 575 Nm aan en maken het werk op bouwterreinen en in werkplaatsen gemakkelijker. Zelfs vastgeroeste verbindingen laten zich met deze gereedschappen sneller losdraaien. 

Zwijndrecht, april 2010 – Voor gebruik op bouwterreinen, in (auto-)werkplaatsen, voor montagewerk of het losdraaien van grote bouten brengt Atlas Copco Tools nu drie nieuwe accu-slagmoersleutels in de PRO-serie op de markt. Speciaal voor plaatsen waar persluchtaansluitingen of 230 V aansluitingen vrijwel niet beschikbaar zijn en conventionele moeraanzetters met accu te zwak zijn, tonen deze gereedschappen hun kracht. De PRO-slagmoersleutels hebben geen lastige kabels en slangen, draaien rechts- en linksom en combineren hoge koppels met duurzame lithium-ion-accutechnologie.
Inmiddels zijn er de modellen B2708, B2710 en B2715. De sterkste moeraanzetter uit de serie is de door een 18 V accu aangedreven B2715. Zijn vernuftige combinatie van motor en slagwerk maakt losdraaimomenten mogelijk van maximaal 575 Newtonmeter (Nm) en maakt zelfs vastgeroeste verbindingen snel los. „Met genoeg power voor bouten tot en met M20 behoort hij bij de topklasse“, verzekert Werner Pallentin, Productmanager PRO-gereedschap. Het aandraaimoment van dit gereedschap komt overeen met het koppel dat een sterke monteur aanbrengt, wanneer hij aan het einde van een 1 m lange hefboom het gewicht van ongeveer 59 kg optilt. De toerentallen van de B2715 bedragen tot 1950 min-1.
Het kleine zusje, de B2710 met 10,8 V accu, is gemaakt voor bouten tot en met M14 en biedt 130 Nm. Met een gewicht van slechts 1,65 kg en een toerental van 2400 min-1 heeft het model „de ideale maten“, zoals Pallentin het formuleert. Bijzonder is ook de geïntegreerde koplamp, die de montageplaats fel verlicht met een led. Vooral bij werkzaamheden op donkere plekken is dat een groot voordeel.
De B2708 heeft dezelfde uitvoering, dezelfde maten en hetzelfde vermogen als de B2710. Het enige verschil: in plaats van een 3/8"-aandrijfvierkant heeft hij een 1/4"-snelsluiting voor schroefbits en bithouders met 1/4"-zeskant. De B2715 heeft daarentegen een ½"-aandrijving. Voor deze drie meest gangbare aandrijfmaten van 1/4" t/m 1/2" kunnen de gebruikers bij verschillende aanbieders kiezen uit een uitgebreid accessoireprogramma van doppen, verlengstukken en inzetstukken voor bijna elke situatie.
Goede ergonomie / statusindicatie op accu
Bij de ontwikkeling van de gereedschappen werd ook op de ergonomie gelet: het rubberen handvat zorgt voor een veilige antislipgreep. Bijzonder onderhoudsvriendelijk aan de zijkant is de eenvoudige bereikbaarheid van de koolborstels achter op het motorhuis. Om de koolborstels te vervangen hoeft de moeraanzetter niet meer gedemonteerd te worden; ook is er geen speciaal gereedschap voor nodig. 
De drie compacte accu-slagmoersleutels met de krachtige Duo-Pac-slagwerken zijn verkrijgbaar bij de goedgesorteerde vakhandel. Ze worden geleverd in een stabiele gereedschapskoffer. Bij de standaard uitvoering horen ook een reserveaccu en een snellader. De oplaadtijd van de accu’s, die hun laadtoestand duidelijk zichtbaar op de behuizing weergeven, bedraagt volgens de leverancier een uur. 
Het PRO-programma omvat, naast het hier voorgestelde accugereedschap, ook pneumatisch gereedschap zoals hakhamers, schroevendraaiers, haakse-, pistoolgreep- en rechte slijpers voor alle soorten materiaalbewerking, nog meer montagegereedschap en accessoires. „Met dit gereedschap wil Atlas Copco de vraag van professionele ambachtsbedrijven en kritische gebruikers van betaalbaar solide gereedschap nog beter afdekken“, verklaart Werner Pallentin.
Meer informatie over het PRO-gereedschap staat op www.pro-powertools.com

Onderschriften:
Accumoeraanzetter uit de PRO-serie. Het rubberen antisliphandvat zorgt voor een veilige greep. Bijzonder onderhoudsvriendelijk is de eenvoudige bereikbaarheid van de koolborstels achter op het motorhuis. Om de koolborstels te vervangen hoeft de moeraanzetter niet meer gedemonteerd te worden; ook is er geen speciaal gereedschap voor nodig. (Bron: Atlas Copco Tools)
De accu-slagmoersleutels uit de PRO-serie zijn speciaal geschikt voor gebruik in de werkplaats of op bouwterreinen. Bouten in hout vastdraaien of vastgeroeste moeren van velgen losdraaien: het gaat allemaal even gemakkelijk. (Bron: Atlas Copco Tools)
De nieuwe accu-slagmoersleutels uit de PRO-serie zijn er in drie uitvoeringen met accu’s van 10,8 V en 18 V. Hun losdraaimoment gaat tot 575 Nm. (Bron: Atlas Copco Tools)