Industriele techniek: perslucht- & elektrische gereedschappen

Atlas Copco Tools Nederland, Merwedeweg 7, NL–3336 LG Zwijndrecht, Tel. 0800-0221767 (gratis nummer), 
Fax 0800 0221760 (gratis nummer), tools.nl@nl.atlascopco.com, www.atlascopco.nl

Contact: 	Jeroen van Dijk, Tel. +31-651005565, jeroen.van.dijk@nl.atlascopco.com

Redactie: 	Thomas Preuß, Pressebüro Turmpresse, Jägerstraße 5, D-53639 Königswinter, 
Tel. +49-2244-871247, atlascopco@turmpresse.de

Deze persinformatie kunt u downloaden (tekst en foto’s) vanaf internet op 
www.turmpresse.de/atlascopco  Nederland  november 2017			T1282

“Rotaction”-beschermhulzen draaien tijdens het vastschroeven niet mee 
Meer veiligheid bij de schroefmontage
Zwijndrecht, november 2017. Onder de naam Rotaction (van “rotation” en “protection”) biedt Atlas Copco Tools sinds kort steeksleutels met beschermhulzen aan. Daarmee gaat de aanbieder in op de toenemende behoefte aan componenten voor meer veiligheid op het werk, want de hulzen draaien tijdens het vastschroeven niet mee. Bovendien beschermt het nieuwe accessoire de te monteren onderdelen: Het risico op krassen en afdrukken op gelakte of kwetsbare oppervlakken daalt duidelijk.
Rotaction is de combinatie van een vrij draaiende huls met een nieuw ontwikkelde beschermafdekking voor de verbinding van gereedschap en steeksleutel of verlengstuk en steeksleutel. De serie blinkt uit door geringe wrijving en een hoge slijtvastheid. 
Tot de productlijn behoren steeksleutels met vierkant- en zeskantkop, met een surface-drive-find-trap en bits, klingen en snelwisseladapters met vrij draaiende beschermhulzen. Het standaardprogramma omvat verder de volgende onderdelen:
•	verlengstukken met draaiende beschermhulzen;
•	beschermafdekkingen voor het afdekken van de afstand tussen verlengstuk en steeksleutel;
•	edelstalen gereedschapafdekkingen voor haakse moeraanzetters, om de vrije ruimte tussen haakse kop en een steeksleutel of een verlengstuk af te dekken.
Speciale individuele oplossingen zijn mogelijk! 	

Afbeeldingen:
Een vrij draaiende huls, gecombineerd met een speciale beschermafdekking voor de verbinding van gereedschap en steeksleutel, verhoogt de veiligheid tijdens assemblagewerkzaamheden. (Foto: Atlas Copco Tools)
De Rotaction-hulzen verlagen bij schroefmontagewerkzaamheden duidelijk het risico op krassen en afdrukken op gelakte of kwetsbare oppervlakken. (Foto: Atlas Copco Tools)
Tot de productlijn behoren steeksleutels met vierkant- en zeskantkop, bits, klingen en schroefbits met nieuwe, vrij draaiende beschermhulzen. (Foto: Atlas Copco Tools)

Het industrieconcern Atlas Copco is met zijn producten en diensten in de branches, compressor-, perslucht- en vacuümtechniek, bouw en mijnbouw, industriegereedschap en montagesystemen wereldwijd toonaangevend. Met zijn innovatieve producten en diensten biedt Atlas Copco oplossingen voor duurzame productiviteit. Het in 1873 opgerichte concern heeft zijn hoofdkantoor in Stockholm, Zweden en is wereldwijd in meer dan 180 landen vertegenwoordigd. In 2016 had Atlas Copco meer dan 45.000 medewerkers en een omzet van 11 miljard euro. www.atlascopco.com
Atlas Copco Tools behoort tot het concernsegment industriële techniek. De bedrijfstakken Algemene industrie en voertuigindustrie produceren en verkopen elektrisch en pneumatisch handgereedschap, hydraulische moeraanzetters, montagesystemen, pneumatische aandrijftechniek, hefgereedschap, software en accessoires voor de industrie. Met zijn bedrijfssegment Diensten biedt Atlas Copco Tools een wereldwijd projectmanagement voor multinationaal opererende klanten en veelomvattende diensten aan: van de klassieke reparatie, veelomvattende onderhoudscontracten voor de gehele productietechniek tot aan het kalibreren van alle meetapparatuur. www.atlascopco.nl