Presseinformation

Maintal, Februar 2022	CP2204
Text und hochaufgelöste Bilder finden Sie hier: www.turmpresse.de/cp   Februar 2022

Druckluftmotoren-Selektor von Chicago Pneumatic
Online-Tool führt in wenigen Schritten zum effizientesten Antrieb
Mit dem Druckluftmotoren-Selektor können Internet-Nutzer den Aufwand für die Auswahl des effizientesten Antriebs drastisch verkürzen. Das Online-Tool von Chicago Pneumatic ist sehr einfach zu bedienen. Nach Eingabe des gewünschten Drehmoments, der Leistung oder Drehzahl, des Wellentyps und des Gehäusematerials spuckt der Selektor den für die Anwendung am besten geeigneten Lamellenmotor aus. 
Die Druckluftmotoren von Chicago Pneumatic sind besonders leicht, kompakt und leistungsstark. Sie wiegen nur etwa ein Viertel dessen, was ein in der Leistung vergleichbarer Elektromotor auf die Waage bringt – bei etwa einem Sechstel der Baugröße. Als Antriebe passen die Lamellenmotoren auch in Maschinen, Anlagen und Geräte, die der Konstruktion nur wenig Raum bieten. Dabei liefern sie reichlich Drehmoment, um große Massen zu bewegen, etwa in Werkzeugmaschinen, Reinigungsgeräten oder innerbetrieblichen Transportsystemen. 
Chicago Pneumatic führt über 100 Lamellenmotoren mit Leistungen von 0,16 bis 1,8 Kilowatt (kW) und maximalen Ausgangsdrehmomenten von bis zu 299 Newtonmetern. Um in diesem Portfolio den für eine bestimmte Anwendung am besten geeigneten Motor zu finden, genügen wenige Angaben und Klicks im online frei verfügbaren Druckluftmotoren-Selektor des Herstellers. Folgende Parameter können vorgegeben werden (es müssen nicht alle angegeben werden): 
•	das gewünschte Drehmoment und/oder die Drehzahl,
•	das Anlauf- oder Abwürgemoment,
•	die Leistung, 
•	die benötigte Drehrichtung des Motors (nur im Uhrzeigersinn oder umsteuerbar für Rechts-/Linkslauf), 
•	der Gehäusewerkstoff (zum Beispiel Edelstahl für den Einsatz in aggressiven Umgebungen) sowie 
•	der gewünschte Wellentyp (zur Auswahl stehen verschiedene Abtriebswellen, darunter solche mit Passfeder, mit Gewinde, mit Sechskant- oder Vierkantabtrieb). 
Der Selektor analysiert alle Angaben und empfiehlt daraufhin einen Motor, der die Anforderungen vollständig erfüllt. Benutzer des Online-Tools brauchen keine eigenen Berechnungen mehr anzustellen, womit auch das Risiko menschlicher Fehler weitestgehend ausgeschlossen wird. 
•	Hier geht’s direkt zum Online-Selektor: https://www.cp.com/de-de/tools/local/air-motor-solutions/selector
•	Und hier finden Sie online einige Experten-Tipps zur Motorenauswahl: 
https://www.cp.com/en/tools/expert-corner/blog/how-to-select-the-right-air-motor

Bild und Bildunterschrift:
Chicago Pneumatic führt über 100 Lamellenmotoren mit Leistungen von 0,16 bis 1,8 kW. Um den für eine bestimmte Anwendung am besten geeigneten Motor zu finden, genügen wenige Angaben und Klicks im Online-Selektor des Herstellers. (Bild: Chicago Pneumatic)

Über Chicago Pneumatic
Seit 1901 steht der Name Chicago Pneumatic für leistungsstarke Werkzeuge, die in der industriellen Fertigung genauso eingesetzt werden wie zur Wartung und Instandhaltung. Heute ist CP mit einem umfassenden Händlernetz weltweit tätig. Der Hersteller entwickelt, produziert und vertreibt seine Werkzeuge im engen Austausch mit Handelspartnern und Kunden. Im Fokus stehen effiziente Lösungen, die eine ergonomische und sichere Handhabung bieten und produktive Ergebnisse liefern.
Mehr zu Chicago Pneumatic erfahren Sie unter www.cp.com, www.linkedin.com/company/chicago-pneumatic sowie www.instagram.com/chicago_pneumatic/  #ChicagoPneumatic. 

Kontakt für Kunden und Partner:

Markenvertrieb CHICAGO PNEUMATIC
Desoutter GmbH
Edmund-Seng-Straße 3-5
63477 	Maintal
Tel. +49 (0)6181-411-130
info.cp@cp.com
	Herausgeber:

Markenvertrieb CHICAGO PNEUMATIC
Desoutter GmbH
Viola Papenberg
Edmund-Seng-Straße 3-5
63477 	Maintal
Tel. +49 (0)6181-411-207
Viola.Papenberg@cp.com
	Kontakt für Redaktionen:

Thomas Preuß
Pressebüro Turmpresse
Jägerstraße 5
53639 Königswinter
Tel. +49 (0)2244-871247
Thomas.Preuss@turmpresse.de